    超级USB启动盘制作工具是集合了众多高手的技术、设计而制成的(借此机会特别感谢roustar31的开源共享精神,杏雨梨云FBA精品主体,大白菜网络信息设计的构想等高手）。目的就是提供一种方便有效的计算机维护工具制作程序。软件为绿色版，解压便可使用，无毒、无修改主页、无弹窗等行为。但由于需要写入启动代码，有些安全软件会误报（例如金山会提示程序注入ShowDrive.exe系统文件等信息），建议运行前关闭安全软件，至少安全软件提示时要允许通过，否则制作将失败！也正是因为如此，下载后请检测MD5值，以免别有用心的人利用这点动了手脚！
    请先插入USB磁盘再运行超级USB启动盘制作工具以能检测出USB磁盘，制作时会清除原USB磁盘上的数据，请事先做好数据备份；请根据自己主板BISO的设置选择制作的方式（USB—HDD或USB—ZIP），通常USB-HDD具有更好的兼容性。注意BIOS里设置两者稍微有点差别：当选择USB—HDD时，主板会认为USB磁盘是硬盘，请把第一启动硬盘设置为USB磁盘即可；当选择USB—ZIP时，主板会认为USB磁盘是移动ZIP盘，请把第一启动设备设置为USB-ZIP。
    现在以USB—HDD方式为例简单说明一下制作的过程：
    第一步，下载超级USB启动盘制作工具并解压；
    第二步，插入要制作的USB磁盘；
    第三步，运行超级USB启动盘制作工具，遇到安全软件提示时请允许通过！
    第四步，选择目标磁盘,程序自动选中最后的磁盘为目标盘；
    第五步，选择启动方式，根据自己主板支持的方式选择，这里以选USB-HDD为例；
    第六步，点击“开始制作”并在弹出的确认对话框选“是”，等待写入完成！
    第七步，完成后点击出现的对话框中的“确定”！
    第八步，像平时操作一样退出USB磁盘并拔出USB磁盘！制作完成！简单吧？
    设置启动顺序请参考您主板说明书BIOS部分！


本版文件信息：
深度超级USB启动盘制作工具MINIV1109.exe
大小: 59978615 字节（57.1MB）
文件版本: 11.09.08.02
修改时间: 2011年9月9日星期五, 17:46:31
MD5: 6DC1B88F0F902EFF33FE74008B7391B4
SHA1: 603C065CC59241F2BC9866EF150895B5FBA71F45
CRC32: 13FF83CC